**有限公司**

**材料报价单**

**报价/投标单位（盖章）： 日期：\*\*年\*\*月\*\*日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 参数 | 采购数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 开票税率 | 参考样式 |
| 1 | 值班控制室 | 5m×6m，成品采购，轻钢结构，带卫生间。含卫生间一个 ，桌椅3付，柜式空调一个 | 1 | 间 |  |  | 13% |  |
| 2 | 库房 | 5m×6m，成品采购，轻钢结构。 | 1 | 间 |  |  | 13% |
| 3 | 堆药间 | 5m×6m，成品采购，轻钢结构。 | 1 | 间 |  |  | 13% |
| 4 | 加药间 | 12.5m×6m，成品采购，轻钢结构。 | 1 | 间 |  |  | 13% |
| 5 | 污泥脱水间 | 13m×6m，成品采购，轻钢结构。 | 1 | 间 |  |  | 13% |
| 6 | 围网 | 镀锌钢管+包胶围网，高2m | 160 | m |  |  | 13% |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| **结构：**  表面处理：环氧底漆防腐；  主梁：100\*100\*3.0mm镀锌方管  次梁：40\*80\*3.0mm镀锌方管  横梁：50\*50\*2.5mm镀锌方管 底盘为周围12号热镀槽钢中间10号热镀槽钢和4号热镀角铁  **箱顶:**  彩钢板:YX-950型彩钢压型板75mm+树脂瓦  A级防火岩棉:YX-950型彩钢夹心板75mm，（面漆颜色可选）  室内吊顶:YX-205型条形吊顶.0.3mm  箱顶防水:自由排水  **墙面：**  A级防火岩棉：内：竹木纤维装饰板/外：装饰性外挂墙板（铝制）  **地面：**  地面：成品地面或者贴砖  **门：**  防盗门：定制镀锌防盗门  **窗户：**  玻璃窗：定制铝合金玻璃窗  具体参数详见后附图纸。中标单位需提供二次深化图纸及效果图，满足设计要求。  不含混凝土地面基础、轻钢结构用房内电气管线、开关、插座、灯具。 | | | | | | | | |
| 是否含安装 | | 是 | | | | | | |
| 合同期限 | | / | | | | | | |
| 质量标准 | | 合格，按最新颁发的国家标准执行 | | | | | | |
| 供货周期 | | 合同签订后10个工作日内供货安装完成 | | | | | | |
| 供货地点 | | 湖州市南浔区，采购人指定地点，由供应商负责运输、卸货。 | | | | | | |
| 质保期 | | 两年 | | | | | | |
| 履约保证金 | | 无 | | | | | | |
| 开票税率 | | 13% | | | | | | |
| 付款方式 | | 合同签订后支付合同价的30%；轻钢结构用房全部到场安装完成并经验收合格后支付至合同价的95%；剩余合同价的5%作为质保金待保修期两年满后付清（无息）。供应商收款前须提供支付金额准确的13%增值税专用发票，否则采购人有权不予支付。 | | | | | | |
| 结算方式 | | 根据实际采购数量按实结算 | | | | | | |

报价单位（盖章）： 联系电话：

法人或授权委托人（签字或加盖法人章）：