**有限公司**

**材料报价单**

**报价/投标单位（盖章）： 日期：\*\*年\*\*月\*\*日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 参数 | 数量 | 单位/M2 | 单价 | 总价 | 开票税率 | 参考样式 |
| 1 | 值班控制室 | 5m×6m，成品采购，轻钢结构，带卫生间。含卫生间一个 ，桌椅3付，柜式空调一个，3米高（高度与图纸不同） | 30 | 平方 |  |  | 13% |  |
| 2 | 库房 | 5m×6m，成品采购，轻钢结构，3米高（高度与图纸不同） | 30 | 平方 |  |  | 13% |
| 3 | 堆药间 | 5m×6m，成品采购，轻钢结构，3米高（高度与图纸不同） | 30 | 平方 |  |  | 13% |
| 4 | 加药间 | 12.5m×6m，成品采购，轻钢结构，3.5米高 | 75 | 平方 |  |  | 13% |
| 5 | 污泥脱水间 | 13m×6m，成品采购，轻钢结构，4.5米高 | 78 | 平方 |  |  | 13% |
| 6 | 围网 | 镀锌钢管+包胶围网，高2m含基础 | 160 | m |  |  | 13% |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| **结构：**表面处理：环氧底漆防腐；主梁：100\*100\*2.5mm镀锌方管次梁：40\*80\*2.0mm镀锌方管横梁：50\*50\*2.0mm镀锌方管 底盘为周围10号热镀槽钢中间8号热镀槽钢和4号热镀角铁**箱顶:**彩钢板:YX-950型彩钢压型板75mm(值班控制室)；YX-950型彩钢压型板50mm(库房、堆药间、加药间、污泥脱水间)A级防火岩棉:YX-950型彩钢夹心板75mm(值班控制室)（面漆颜色由甲方选定）；YX-950型彩钢压型板50mm(库房、堆药间、加药间、污泥脱水间)室内吊顶:YX-205型条形吊顶.0.3mm箱顶防水:自由排水 **墙面：**A级防火岩棉：内：竹木纤维装饰板/外：装饰板（面漆颜色由甲方选定）**地面：**地面：成品地面或者贴砖**门：**防盗门：透明平开门**窗户：**玻璃窗：定制铝合金玻璃窗(平开）具体参数详见后附图纸。中标单位需提供二次深化图纸及效果图，满足设计要求。不含混凝土地面基础、轻钢结构用房内电气管线、开关、插座、灯具。**抗风等级：**满足抗风等级八级及以上，如无法满足供应商需自行考虑加固措施。**其他费用：**工程资料、结算送审资料等由采购人委托的第三方单位进行编制，第三方单位编制资料所产生的相关费用及部分安全文明施工费用从中标供应商的结算款中直接扣除(按照采购人与第三方的协议价进行扣除)； |
| 是否含安装 | 是 |
| 合同期限 | / |
| 质量标准 | 合格，按最新颁发的国家标准执行 |
| 供货周期 | 合同签订后10个工作日内供货安装完成 |
| 供货地点 | 湖州市南浔区，采购人指定地点，由供应商负责运输、卸货。 |
| 质保期 | 两年 |
| 履约保证金 | 无 |
| 开票税率 | 13% |
| 付款方式 | 合同签订后支付合同价的30%；轻钢结构用房全部到场安装完成并经验收合格后支付至合同价的95%；剩余合同价的5%作为质保金待保修期两年满后付清（无息）。供应商收款前须提供支付金额准确的13%增值税专用发票，否则采购人有权不予支付。 |
| 结算方式 | 根据实际采购数量按实结算 |

报价单位（盖章）： 联系电话：

法人或授权委托人（签字或加盖法人章）：