**一、电梯规格**

|  |
| --- |
| **电梯的技术规格和要求** |
| **电梯技术规格表** |
| **电梯名称** | **机房****类型** | **数量（台）** | **载重****kg** | **提升****速度****m/s** | **起步至停步层数** | **停站数** | **机房层高m** | **井道****净尺寸****(宽\*深）****mm** | **底坑****深度****mm** | **顶层****高度****mm** | **开门****净尺寸****宽\*高mm** | **轿厢****净尺寸****宽\*深\*高****mm** |
| DT-1 客梯 普通电梯 | 有机房 | 2 | 1000 | 1.75 | -1F~6F | 7 | 2700 | 2200x2200 | 1500 | 4500 | 1100\*2200 |  |
| DT-2 客梯无障碍电梯 | 有机房 | 1 | 1000 | 1.75 | -1F~6F | 7 | 2700 | 2200x2400 | 1500 | 4500 | 1100\*2200 | 1600\*1500 |
| DT-3 客梯 普通电梯 | 有机房 | 1 | 1000 | 1.75 | -1F~6F | 7 | 2700 | 2200x2400 | 1500 | 4500 | 1100\*2200 |  |
| DT-4 货梯 | 无机房 | 1 | 1000 | 1.75 | 1F~3F | 3 | 2700 | 2400x2200 | 1500 | 4500 | 1100\*2200 |  |
| **电梯装修要求** |
| **轿厢壁** | 304短发纹不锈钢≥1.2mm | **304短发纹** |
| **地 面** | 10mm厚800\*800防滑地砖 |  |
| **轿厢顶** | 含超低噪音通风设备、灯光。轿厢顶需留有摄像机孔，随行电缆中应附视频电缆。 | **投标人须承诺如中标，由招标人在样本范围内任意选择。总价不变**（由投标人提供至少五个吊顶方案供业主选择） |
| **轿 门** | 水平滑动式门，304短发纹不锈钢，红外线光幕保护，开启净宽度不小于900mm，完全开启时间应保持不小于3秒，耐火完整性不低于2.00h，符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903规定的完整性和隔热性要求。 |  |
| **操纵盘** | 装有微动发光二极管照明的楼层按钮（圆形、带盲文），发纹不锈钢材质，操纵盘上有楼层显示、方向显示，每台电梯设一个操纵盘，304发纹不锈钢材质。 | **投标人须承诺如中标，由招标人在样本范围内任意选择。总价不变** |
| **踢脚板** | 首层发纹不锈钢，其余层发纹不锈钢； |  |
| **轿厢门坎** | 铝型材 |  |
| **轿厢** | 正面高900mm处至顶部应安装镜子或采用有镜面效果的材料 |  |
| **厅门坎** | 铝型材 |  |
| **厅 门** | 304短发纹不锈钢≥1.2mm，其余层发纹不锈钢； |  |
| **侯梯厅** | 满足1.5m的轮椅回转空间 |  |
| **门 套** | 304短发纹不锈钢≥1.0mm，标准小门套，其余层发纹不锈钢； |  |
| **轿厢内铭牌** | 不锈钢，标明电梯品牌、额定载重量、人数、不准吸烟等图示。 |  |
| **呼梯盘及楼层显示** | 呼梯盘与门厅楼层显示器装在同一不锈钢面板上，装有微动发光二极管照明的按钮，每层均有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示；按钮及面板为发纹不锈钢材质。呼梯盘面板应和装饰墙面保持协调一致，由采购方根据实际需要选择，投标人不得就此提高合同价格。 | **电梯厅中每台电梯设置一个呼梯盘；****投标人须承诺如中标，由招标人在样本范围内任意选择。总价不变** |
| **停电应急救援** | 当外电网处于失电状态时：如电梯未处于平层位置，停电应急救援系统将依靠自身携带的电源系统，控制电梯以检修速度向轻载方向运行至平层位置，并打开电梯门；如电梯处于平层位置，停电应急救援系统将控制电梯打开电梯门； | **ARD停电应急平层救援装置** |
| **电子显示屏** | 蓝底白字或黑底白字液晶显示， 屏幕大小6.4寸左右 |  |
| **无障碍电梯** | 具有消防功能，设高0.9m~1.1m的盲文按钮，三面壁上设高0.85m~0.9m的不锈钢扶手（单管）。设置无障碍标志，无障碍标志应符合《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.16节的相关规定 | **Φ40mm单圆管扶手，符合《无障碍设计规范》GB50763第3.8节的有关规定** |
| **语音播报** | 根据楼层进行语音播报 |  |
| **监控系统** | 内装电视监控系统（含轿厢内摄像头），包含监控视频线、电缆及管理系统软件 | 提高电梯安全应急救援速度 |

**注：以上内容如与图纸中有冲突的，以图纸为准**

**湖州南浔城投城市建设集团有限公司**

**材料报价单**

**报价/投标单位（盖章）： 日期：\*\*年\*\*月\*\*日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **图片样式** | **尺寸/规格/型号/参数** | **材质** | **采购数量** | **单位** | **单价** | **总价** | **开票****税率** | **备注** |
| **1** | DT-1 客梯 普通电梯 |  |  |  | 2 | 台 | 　 |  | 13% |  |
| **2** | DT-2 客梯无障碍电梯 |  |  |  | 1 | 台 | 　 |  | 13% |  |
| **3** | DT-3 客梯 普通电梯 |  |  |  | 1 | 台 | 　 |  | 13% |  |
| **4** | DT-4 货梯 |  |  |  | 1 | 台 |  |  | 13% |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合同期限** |  |
| **质量标准** |  |
| **供货周期** | 中标后5天内提供专业设计图纸，30天内货到工地，45天内完成安装、调试并验收合格 |
| **供货地点** | 和孚直播基地 |
| **质保期** | 2年 |
| **履约保证金** | / |
| **开票税率** | 电梯（含安装）13%增值税专用发票 |
| **付款方式** | （1）合同签订后15日内支付合同总价的20%作为预付款；（2）货到项目安装现场经拆箱验证合格后15日内，支付至合同总价的50%；（3）电梯在安装调试完成并经质监局验收合格后支付至合同总价的95%；（4）余款作为质保金待质保期满后根据项目维修情况扣除相关费用、违约金后退还（无息）。 |
| **结算方式** | / |

报价单位（盖章）：

法人或授权委托人（签字或加盖法人章）：

联系电话：