|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **充电桩采购清单** | | | | | | | | | |
| 序号 |  | 名称 | 规格及说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 备注 |
|  | **汽车充电桩** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 配电箱 | 负荷40KW三级箱，独立控制充电桩，含安装 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 交流充电桩 | 交流充电桩 | 7kw单枪立式交流充电桩，额定输出32A，充电枪线长3m，刷卡充电（一台充电桩配2张卡，卡可以通用） | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 汽车充电桩电缆 | 含电缆铺设，套管，连接配件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 汽车充电桩安装及混凝土基础基础 | 7KW交流充电桩基础，含辅材、安装、调试 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | **电瓶车充电桩** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 配电箱 | 配电箱 | 负荷40KW三级箱，材质：不锈钢，独立控制充电桩，含安装 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 交流充电桩 | 交流充电桩 | 220V，每台支持10路输出，额定输出16A，免费充电（电源控制开关可以随时开启和关闭） | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 电瓶车充电桩电缆 | 含电缆铺设，套管，连接配件，插座辅材及安装费 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | **总价（大写）** |  | | | | |  |  |
| 注： 1、报价含税、含运费、含装卸费、含安装费；申请收款前须统一开具13%税率的增值税专用发票，否则采购人有权不予支付。 2、报价单由供应商盖章确认后，具有法律效应，报价产品如不能供货，将追究对我公司项目造成的损失责任。 3、所有产品要求符合上述各产品规格型号要求。  4、到货时间、地址以我公司要求为准。  5、所有产品应至少提供2年的售后服务期，请供应商报价时综合考虑；若提供更久售后服务期，报价时请注明，采购人将综合考虑。  6、杜绝不均匀报价、乱报、虚报。不得涂改。  7、中标原则：按照合理最低总价者中标。择优择廉，具体价格以协商价为准。  8、工期：中标后15天内完成供货、安装、系统调试等全部工作并交付使用。  9、供应商应根据自身特点合理报价，报价时须考虑货物安装时可能发生的其他相关费用，实际发生时不再另计费用，由中标单位自行承担。 10、质量：材料符合业主、采购人要求及通过业主、采购人现场验收合格认可。满足相关法律法规要求及满足采购人、业主要求，检测及验收合格。 11、供应商请根据自身产品填写品牌、型号，若没有，请填“/”。 12、供应商认为其他需要提供的材料可作为本报价单的附件，与本报价单一并提交。 | | | | | | | | | |
| **单位名称（盖章）： 联系人： 电话： 日期：** | | | | | | | | | |